Kwidzyn, dnia 10 września 2013 r.

**Opis techniczny**

**wykonania modernizacji drogi śródpolnej w Gurczu, dz. nr 54**

Planuje się wykonanie utwardzenia drogi płytami JOMB jako dwuślad. Dodatkowo zostaną wykonane 3 zjazdy do pól oraz połączenie drogi z drogą powiatową nr 3202G.

Roboty ziemne będą polegały na wykorytowaniu istniejącego gruntu na głębokość 30 cm. Ziemia pochodząca z korytowania będzie wykorzystana do obsypania poboczy drogi. Poszczególne warstwy nawierzchni drogi po wykorytowaniu będą wyglądały następująco:

1. warstwa podbudowy z piasku gr. po zagęszczeniu 20 cm,
2. warstwa wierzchnia z płyt wielootworowych typu JOMB gr. 12,5 cm.

Wykonać należy wytyczenia drogi oraz jej geodezję powykonawczą.

*Dane techniczne:*

Długość drogi: 370 m

Szerokość drogi: 3,0 m

Łączna powierzchnia drogi wraz ze zjazdami: 850 m2

