****

Projektuje się zakup i montaż gotowego bujaka na sprężynie typu „konik” przy istniejącym placu zabaw

Ilość – 1 [szt.].

**Bujak na sprężynie**

**Opis urządzenia:**

* Tworzywo HDPE
* Elementy konstrukcyjne ocynkowane i malowane proszkowo
* Urządzenie betonowane

**Dane techniczne:**

- Wysokość swobodnego upadku : 0,4 m

- Grupa wiekowa: 3-14 lat

- Wysokość całkowita: 0,8 m

- Strefa bezpieczeństwa: 3,1m x 2,3m